**Удалитель прокладок**

**Артикул OMC10440**

**Инструкция по применению**

**Назначение:** Применяется для быстрого и эффективного удаления остатков силиконовых герметиков и прокладок.

**Быстро и эффективно очищает:**

1. Головку блока цилиндров
2. Поддон картера двигателя
3. Водяной насос
4. Поддон картера и крышки КПП
5. Любые поверхности навесных агрегатов

**Удаляет:**

1. Силиконовые герметики
2. Акриловые герметики
3. Клеи
4. Краски
5. Лаки

**Применение:** Хорошо встряхнуть баллон. Нанести средство на обрабатываемые поверхности и оставить на 10-20 минут, затем удалить остатки средства и герметика чистой салфеткой.

**Особенности продукта:**

1. Распылительная головка вращается на 360°

**Внимание!!!! Избегать** попадания продукта в технические жидкости и масло. Попадание состава может вызвать значительное ухудшение свойств технических жидкостей и масла. Применение состава на лакокрасочном покрытии может привести к помутнению.

**Не применять** для удаления паронитовых прокладок.