**Смазка силиконовая**

**Артикул OMC20550**

**Инструкция по применению**

**Назначение:** Устраняет заедания и скрипы. Диапазон рабочих температур от -40°С до +200°С.

**Обеспечивает смазку:**

1. Замков и петель дверных механизмов
2. Направляющих реек

**Защищает:**

1. Резиновые уплотнители дверей, багажника, капота от примерзания и растрескивания.
2. Высоковольтную часть зажигания от возникновения токов утечки.

**Применение:** Не требует обезжиривания. Хорошо встряхнуть баллон, нанести смазку на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см.

**Особенности продукта:**

1. Полное высыхание состава происходит в течение 5 минут.
2. Распыление возможно при любом положении баллона.
3. Распылительная головка вращается на 360°

**Внимание!!!** Не применять в качестве смазки сильнонагруженных подшипников.