**Очиститель тормозных механизмов**

**Артикул OMC10150**

**Инструкция по применению**

**Назначение:** Быстро и эффективно очищает детали тормозной системы. Может использоваться для очистки и обезжиривания различных деталей в процессе ремонта и обслуживания машин и механизмов.

**Быстро и эффективно очищает:**

1. Тормозные колодки
2. Тормозные барабаны
3. Тормозные диски любых типов
4. Тормозные цилиндры
5. Компоненты ABS
6. Разъёмы электропроводки

**Удаляет:**

1. Тормозную пыль
2. Нагар
3. Маслянистую дорожную грязь
4. Консистентные смазки

**Применение:** Нанести на загрязненную поверхность с расстояния 15-20 см, дать средству стечь. В случае необходимости, повторить обработку. Удалить остатки средства при помощи чистой салфетки либо сжатого воздуха.

**Особенности продукта:**

1. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины, пластика, хрома, поликарбоната и т.д.
2. Распылительная головка вращается на 360°
3. Распыление возможно при любом положении баллона.
4. Очиститель тормозных механизмов OMBRA, в отличие от большинства присутствующих на рынке, является безацетоновым очистителем. В таблице ниже приведены возможные применения очистителя OMBRA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **OMBRA** |
| Очистка колодок на автомобиле | да |
| Очистка суппортов на автомобиле | да |
| Очистка цилиндров на автомобиле | да |
| Очистка сцепления (демонтированного) | да |
| Очистка сцепления на автомобиле | да |
| Обезжиривание и очистка отдельных узлов и агрегатов в подкапотном пространстве | да |
| Очистка или обезжиривание вблизи электропроводки | да |
| Очистка или обезжиривание узлов и агрегатов с прокладками и уплотнительными кольцами | да |

**Внимание:** Не распылять на раскалённые детали.