**Смазка проникающая**

**Артикул OMC20140**

**Инструкция по применению**

**Назначение:** Облегчает демонтаж коррозированных механических узлов и резьбовых соединений. Предотвращает повреждение резьбы и разрушение крепежных элементов в процессе демонтажа.

**Разрушает:**

1. Ржавчину
2. Окислы

**Защищает:**

1. От повторного образования очагов коррозии
2. Вытесняет воду из резьбового соединения

**Применение:**  Предварительно очистить поверхность деталей и резьбовых соединений от загрязнений и рыхлой ржавчины при помощи металлической щетки. Хорошо встряхнуть баллон и нанести состав на стыки деталей и резьбовые соединения. Для лучшего проникновения смазки, следует подождать 1-2 минуты.

**Особенности продукта:**

1. Для удобства работы продукт снабжён дополнительной трубочкой – удлинителем.
2. Распылительная головка вращается на 360°
3. Распыление возможно при любом положении баллона.

**Внимание!!!** Не использовать продукт в качестве консистентной смазки.