

**JONNESWAY® AI010104 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК РАДИУСНЫХ ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ И ТОПЛИВОПРИЕМНИКОВ.**

Универсальный съемник радиусных гаек крепления погружных топливных насосов применяется при производстве работ по обслуживанию систем питания автомобилей марок MB, AUDI, BMW и некоторых марок европейских производителей. Захваты особой формы устанавливаются в диапазоне от 122 до 199 мм. Для передачи крутящего момента при демонтаже или установки гаек используется привод с присоединительным квадратом 3/8”DR.





**JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.**   
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN